{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["电动大容量移液器"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"电动大容量移液器","index":0,"n_rows":12,"n_cols":15,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","电动大容量移液器",null,null,"国别","*","申报科室","医学检验中心",null,"数量",20,"参考报价",0.4,"合计金额",8]
["1.设备用途：移液"]
["2.技术要求：                                                                                                                             "]
["1 移液管和固定移液管：0.1－100 ml"]
["2 要求重量轻，操作舒适，无疲劳；"]
["3 具有新型按钮设计功能，单指轻松吸液和放液、设定吸液速度；"]
["4 吸液速度快：≤25 ml/5秒；"]
["5 一次充电工作：≤7小时；"]
["6 移液器的适配器和过滤托架可高压灭菌；"]
["7 基本配置：主机充电器1套，0.45 μm滤膜 2片，壁挂式支架 1个。"]