{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["4度冰箱"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"4度冰箱","index":0,"n_rows":23,"n_cols":15,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14],[22,0,22,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                  "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","深低温冰箱",null,null,"国别","国产","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",1,"参考报价",14.5,"合计金额",14.5]
["一、技术要求"]
["▲1、微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-128℃～-150℃可调，调节单位为1℃；"]
["2、外部尺寸（宽*深*高）：≤1580*860*1070mm；  内部尺寸（宽*深*高）：≥660*460*640mm；"]
["3、有效容积：≥196L，重量≤320kg；"]
["4、噪音：≤70分贝；"]
["5、进口古轮单压缩机，优化单级自复叠制冷系统，可靠性高，达到温度压机可正常开停；"]
["▲6、风机采用EBM冷凝风机，冷凝风机智能开停，有效节能；采用混合R508无氟制冷剂；二级压缩制冷，双机复叠制冷技术；"]
["▲7、标配同品牌原装定制样本管理软件，使样本信息管理系统化规范化，提高存放管理效率；"]
["8、双密封条密封，另加发泡内门；"]
["9、保温层：发泡层厚140MM，外加VIP保温；"]
["10、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、超压报警、断电报警、冷凝器脏报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（密码保护、开机延时保护）；"]
["11、门锁锁紧距离适中，锁紧力使密封更好，用户自配挂锁，保证存储物品安全；\n"]
["▲12、温度显示：电压和环境温度显示，同时带有环温高报警；"]
["13、冷凝器免清洗，无需工具便可拆卸清洗；"]
["14、具有232和485可实现多台联网、远程报警功能先进实用；"]
["15、标配脚轮，便于移动，可以实现自锁；"]
["16、每台设备配50个冻存盒；"]
["17、提供三年免费保修。"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修。"]