{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["真空安全吸液站"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"真空安全吸液站","index":0,"n_rows":18,"n_cols":15,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","真空安全吸液站",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",6,"参考报价",2.708,"合计金额",{"v":16.248,"d":"16.25"}]
["一、技术要求"]
["1. 闭合系统的设计，防止交叉污染;"]
["2. 所有会接触液体的配件都可高温高压消毒;"]
["3. 内置过滤装置，可以过滤气雾;"]
["4. 检测器可防溢液;"]
["5. 真空泵可调节压力范围：-300mbar到-600mbar;"]
["6. 综合设计及轻巧，可以于置于通风柜内，重量小于7kg;"]
["7. 可调节吸液速度，快速准确，内置泵可调流速大于7L/min，吸液头可调吸液速度大于16ml/L;"]
["8. 手柄可装配各种针头或吸嘴，抽吸套件配件有：手持操作器，单爪tip接头，不锈钢吸头、 八爪退tip接头及配件放置架;"]
["9. 即装即用，只需按下按下一个钮即可吸液;"]
["10. 处理液体方便快捷;"]
["11. 带4L的PP瓶;"]
["12. 操作安静，噪音小于80Db(A) at 1m;"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修。"]