{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["电动大容量移液器"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"电动大容量移液器","index":0,"n_rows":13,"n_cols":15,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","电动大容量移液器",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",20,"参考报价",0.4,"合计金额",8]
["一、技术要求：                                                                                                                             "]
["1. ▲原装进口。"]
["2. 重量仅为180克，量程范围：1—100ml。"]
["3. 配有0.45和0.2µm防水过滤器，可防止吸液时液体蒸汽相互污染，并防止液体意外进入到吸液器。"]
["4. 可便捷地控制吸液和排液速度，提供3种速度选择。"]
["5. 单手操作，通过吸液按钮、排液按钮来调控吸液和排液全过程。"]
["6. 充好电后，正常情况下可工作约8个小时，当只剩1个小时的电量时，低电量显示信号灯会有闪烁提醒，在使用的同时可以同时充电。"]
["7. 可与所有塑料或玻璃移液管配套使用。"]
["二、服务要求：                                                                                                                             "]
["提供三年保修。"]