{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["标签打印机"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"标签打印机","index":0,"n_rows":21,"n_cols":15,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","医用标签打印机",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",2,"参考报价",5,"合计金额",10]
["一、技术要求"]
["1. 打印方式：热转移；"]
["▲2. 打印分辨率 ：300dpi；"]
["3. 最大打印宽度:105.60mm；"]
["4. 最大标签宽度: 116mm；"]
["5. 可打印语言：中文\\英文；"]
["6. 打印颜色：单色；"]
["▲7. 自动打开标签格式，大幅提升设计与打印速度，最大打印速度：200mm/s；"]
["8.  针对切口、间断或连续标签材料可自动校准；"]
["9. 可跟踪打印介质及色带消耗水平，实现色带与打印材料的最优组合，确保打印效果；"]
["10. 配置大尺寸图形及字符液晶显示屏；"]
["▲11.配套标签制作软件：整合了数据源、标签设计、批量打印等功能，内含多种模板，可以轻松打印不同尺寸的标签；可以从Office和AutoCAD中导入已完成的数据源；软件可同时控制在多台打印机上打印标识以加快打印速度；"]
["12. 配置端口：64MB RAM及串行、USB和Ethernet 10/100连接端口；"]
["13. 重量≤6kg。"]
["二、配置要求（单台配置）"]
["10把2D扫描枪{规格要求：1、主机系统接口：USB接口，键盘口，RS232，IBM46xx；2、工业等级：IP41；3、光照等级：0-100,000lux；4、扫描模式：二维影像（838×640像素排列）；5、可识别反射对比度：最低20%的反射差；6、解码能力：可读取标准以为，堆叠，二维条码和邮政码以及特定的OCR字符；7、抗抖动性： 最佳焦点处扫描（13mil upc 条码可达到610cm/s ）}"]
["三、服务要求"]
["提供三年保修。"]