{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["标签打印机"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"标签打印机","index":0,"n_rows":28,"n_cols":15,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14],[22,0,22,14],[24,0,24,14],[25,0,25,14],[26,0,26,14],[27,0,27,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","医用标签打印机",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",2,"参考报价",5,"合计金额",10]
["一、技术要求"]
["1. 打印方式：热转移；"]
["2. 打印分辨率 ：≥300dpi；"]
["3. 标签宽度：25㎜—114㎜；"]
["4.  标签厚度：0.056㎜—0.254㎜；"]
["5. 打印速度：≥100㎜/秒；"]
["6. 规格：低温标签打印机，能耐受-196度液氮温度；"]
["7、 打印颜色：单色；"]
["8.   内存：≥64M；"]
["9. 可跟踪打印介质及色带消耗水平，实现色带与打印材料的最优组合，确保打印效果, 智能标签识别：RFID智能标签识别；"]
["10. 是否可连接电脑：是；"]
["11、 接口：串口/USB/以太网；"]
["12、 键盘：无；"]
["13、 显示屏：有；"]
["14、根据打印机的安装环境进行实施前设置，可设置纸张规格和条形码位置；"]
["15、 标签特性：耐酸、碱、防水、防油污；"]
["16、标签材质：白色聚酯PET或具有哑身白色可打区域的透明乙烯；"]
["17、与诺亚生物样本信息管理云系统兼容；"]
["18、 通过授权，可连接任意电脑进行操作；"]
["19、 可批量打印标签；"]
[]
["二、单台配置要求"]
["18、 配置：打印机主机一台，原装打印软件一套，原装-80℃标签纸8卷，原装-196℃标签纸8卷，原装打印色带8卷，高配二维码扫描枪一个；"]
["三、服务要求"]
["提供三年保修。"]