{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["倒置显微镜"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"倒置显微镜","index":0,"n_rows":21,"n_cols":15,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","倒置显微镜",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",5,"参考报价",8.5,"合计金额",42.5]
["一、技术要求"]
["▲1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准≤45mm，V型光路，保证最大的光学效率"]
["2、调焦机构：调焦行程量≥8.8mm, 粗调行程每一圈为≥37mm，微调行程每一圈为≤0.2mm, ，设有上限停止功能；配有通用样品夹"]
["▲3、照明系统：长寿命卤素灯或LED冷光源透射光照明"]
["4、聚光镜：可拆装的超长工作距离聚光镜，数值孔径0.3，工作距离≥40mm，最大≥110mm"]
["▲5、增强反差型，专业非预调中相差物镜：4 (5)x (N.A. ≥0.01)、10x(N.A≥0.2，)、20x(N.A≥0.35)、40x(N.A ≥0.55)"]
["6、 载物台：高硬度陶瓷表面载物台，备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮"]
["▲7、观察镜筒：屈光度可调，高级三目观察筒分光比可调节≥三档，视场数最大≥20，分光比为双目/摄像：50%/50%"]
["8、目镜：10X"]
["▲9、相差装置：专业相差装置,非预调中型相差用滑座4X、10X、20X、40X,  10X、20X配置专业相差环, 40X配置独立专业相差环"]
["10、卓越品质：原装进口,光学元件采用无铅玻璃，环保设计，所有光学部件都做了防霉处理，所以能确保获得持续清晰的图像，并延长显微镜的使用寿命，即使在湿热的环境中工作也不受影响"]
["▲11、扩展性能：≥100W荧光装置,荧光装置、浮雕相称装置恒温板、显微操作器、数码成像装置等"]
["3.配置要求"]
["1.1  显微镜主机                                          1套"]
["1.2  物镜4X(5X)、10X、20X、40X                           1套"]
["1.3  卤素灯泡6V30W                                       2个"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修。"]