{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["掌上型迷你离心机"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"掌上型迷你离心机","index":0,"n_rows":15,"n_cols":15,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","掌上型迷你离心机",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",35,"参考报价",0.3,"合计金额",10.5]
["一、技术要求"]
["1.▲离心转速≥7000rpm/min"]
["2. 最大相对离心力（RCF）≥2600g"]
["3.最大样品量：6×2.0/1.5ml(适配0.5ml/0.2ml)或2×8×0.2ml"]
["4.▲采用美国无刷免维护电机和碳纤维转头 "]
["5. 专利静音技术、超低噪音运行，噪音：＜45dB"]
["6.具有瞬甩功能；"]
["7.▲关盖启动，5s内达最大速度；开盖即停，避免样品飞出或人员伤害"]
["二、配置要求"]
["配置：主机一台，6×2.0ml/1.5ml离心管转头一个，2×8×0.2ml离心管转头一个"]
["三、服务要求"]
["提供三年保修。"]