{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["单道可调量程移液器1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"单道可调量程移液器1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":15,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","单道可调量程移液器1",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",60,"参考报价",0.18,"合计金额",10.799999999999999]
["一、技术要求"]
["▲1.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；"]
["2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全；"]
["3.卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）；"]
["▲4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；"]
["5.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察；"]
["▲6.独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛；"]
["7.单道移液器具备单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本；"]
["8.量程：0.1-2.5ul；"]
["9.每把移液器赠送无DNAase无RNAase的盒装吸头10盒。"]
["二、服务要求                                                                                                                          "]
["提供一年保修"]