{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["8道可调量程移液器1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"8道可调量程移液器1","index":0,"n_rows":37,"n_cols":15,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14],[22,0,22,14],[23,0,23,14],[24,0,24,14],[25,0,25,14],[26,0,26,14],[27,0,27,14],[28,0,28,14],[29,0,29,14],[30,0,30,14],[31,0,31,14],[32,0,32,14],[33,0,33,14],[34,0,34,14],[35,0,35,14],[36,0,36,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","8道可调量程移液器1",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",20,"参考报价",0.9,"合计金额",18]
["一、技术要求：  "]
["1、手动8通道移液器  18把"]
["1）▲原装进口"]
["2）无线射频识别功能，辅助实验室移液器校准跟踪和资产管理"]
["3）超轻质的活塞弹簧"]
["4）磁性辅助装置能大大减少吸液排液时拇指的操作力，使得移液过程轻松快捷，既省力又能提高移液的精确性"]
["5）低阻力密封系统"]
["6）▲量程锁设计，可单手或双手调节"]
["7）▲圆柱型套柄和吸头设计，轻触装卸吸头，线性密封，省力方便，保证液面一致性"]
["8）具备CNAS认可的专业校准实验室，有能力出具CNAS校准报告"]
["9）人性化设计的指钩"]
["10）枪体内配有硅树脂减震器"]
["11）ISO9001质量证书；"]
["12）配原厂同品牌吸头：10ul袋装吸头20000个，200ul袋装吸头20000个，300ul袋装吸头5000个，1000ul袋装吸头20000个"]
["13）具体量程配置："]
["普通手动8通道移液器12把，量程0.5-10ul"]
["普通手动8通道移液器6把，量程20-200ul"]
[]
["2、手动8通道间距可调移液器 2把"]
["1）▲原装进口"]
["2）无线射频识别功能，辅助实验室移液器校准跟踪和资产管理。"]
["3）超轻质的活塞弹簧"]
["4）磁性辅助装置能大大减少吸液排液时拇指的操作力，使得移液过程轻松快捷，既省力又能提高移液的精确性"]
["5）低阻力密封系统"]
["6）▲量程锁设计，可单手或双手调节"]
["7）▲圆柱型套柄和吸头设计，轻触装卸吸头，线性密封，省力方便，保证液面一致性"]
["8）具备CNAS认可的专业校准实验室，有能力出具CNAS校准报告"]
["9）人性化设计的指钩"]
["10）枪体内配有硅树脂减震器"]
["11）ISO9001质量证书"]
["12）▲各通道之间的间隙距离可调节，方便不同间隙距离孔板之间的移液"]
["13）具体量程：5-50ul"]
["二、服务要求："]
["提供三年保修。"]