{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["单道可调量程移液器3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"单道可调量程移液器3","index":0,"n_rows":18,"n_cols":15,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖医院集团设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","单道可调量程移液器",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",180,"参考报价",0.18,"合计金额",32.4]
["一、技术要求"]
["▲1.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用；"]
["2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌；"]
["3.卓越的人体工程学设计的短移液行程设计，减少发生RSI的风险；"]
["▲4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；"]
["5.窗口4位数字放大体积显示，便于移液时观察；"]
["▲6.密度调节窗口，适用于实验室不同密度的液体；"]
["7.单道移液器具备单独通道设计，确保移液精准性；"]
["8.量程：1-10µl，30支；"]
["8.1量程：10-100μl，30支；   20-200µl，20支；"]
["8.2量程：0.1-2.5µl，20支；      2-20µl，20支；         20-200µl，10支；"]
["8.3量程：100-1000µl，50支；"]
["9.移液器赠送无DNAase无RNAase的盒装吸头40盒，配送36个移液器的支架子。"]
["二、服务要求                                                                                                                          "]
["提供三年保修"]